Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Para que é usada a Ação de falha de validação?

A Ação de falha de validação é usada para determinar o que é enviado pelo leitor depois de uma falha na validação. O usuário pode selecionar opções diferentes:

1. Transmitir 'Falha de validação'- O leitor enviará a cadeia 'Falha de validação' depois que um código falhar a validação
2. Transmitir 'Falha de validação' e cadeia codificada - O leitor enviará a cadeia 'Falha de validação' seguida pela cadeia decodificada completa
3. Transmitir cadeia decodificada anotada - O leitor enviará a cadeia decodificada junto com a informação sobre o tipo de erro e localização do erro na cadeia
4. Não transmitir nada - O leitor não irá emitir qualquer informação.
5. Transmitir 'Falha de validação' + cadeia decodificada entre aspas - O leitor enviará a cadeia 'Falha de validação' seguida pela parte citada da cadeia decodificada

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500