Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é o recurso de portas múltiplas (compartilhamento RS-232)?

Este modo de conexão permite que vários leitores DataMan (do mesmo tipo) compartilhem uma única conexão serial em um PC ou outro dispositivo equipado com uma porta serial. Uma conexão de portas múltiplas cria uma conexão em série dos leitores. Cada leitor recebe dados seriais do leitor anterior e os transmite para o próximo leitor. Quando um leitor transmite dados, ele passou através de cada um dos leitores na cadeia entre ele e o PC.

Você deve construir seu próprio cabo que atenda aos requisitos da configuração do seu sistema. O cabo deve fornecer um conector DB-15 para cada dispositivo DataMan e um conector DB-9 para a porta serial do PC. Cada conector DB-15 deve fornecer dados Tx, dados Rx, disparador (entrada 0), aterramento e alimentação CC. Os pinos dos dados Tx e dos dados Rx em conectores adjacentes devem ser conectados para fornecer a conexão de portas múltiplas.

Você deve conectar cada dispositivo DataMan ao DataMan Setup Tool, usando uma conexão USB e ajustando o DataMan para uma operação de portas múltiplas. Para configurar um dispositivo para operação de portas múltiplas, clique na caixa de seleção Habilitar portas múltiplas (Compartilhamento de RS-232).

Para obter mais informações detalhadas sobre Portas múltiplas, consulte o capítulo Conexões de portas múltiplas no Manual de referência correspondente. A função Compartilhamento de portas múltiplas tem os seguintes comportamentos e limitações:

- Cada leitor na cadeia ainda pode ser conectado ao PC ou a outro dispositivo através de uma conexão USB.

- Cada leitor na cadeia deve receber seu próprio sinal do disparo. O DataMan não suporta o disparo serial.

- Cada leitor na cadeia deve ser configurado separadamente.

- Todos os dados de cada leitor chegam sem classificação e sem filtragem para o PC ou outro dispositivo.

Note: DM150,DM260,DM050,DM060,DM070,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503