ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# リードセットアップ: リボンメニュー

リボンメニューは、テーブルビュースタイルグリッドの上部にあります。内容や使用可能なアイコンは、グリッド内のセル、行、列の選択によって変わります。メニューはいくつかのグループに分かれています。

- テーブルビュー: [セットアップの追加] ボタンは、リードセットアップの追加に使います。ウィンドウが表示されたら、デフォルトの値を新しいセットアップに指定するか、既存のセットアップから値をコピーするか選んでください。[セットアップの削除] ボタンは、リードセットアップを削除するときに使います。[並び順] ボタンをクリックしポップアップウィンドウが開くと、そこでリードセットアップの順番を変更することができます。セットアップの順番はそのとおりとなります。

- セットアップの開始: 複数のセットアップを有効にすると、リーダはすべてのセットアップを実行し、コードを読み取った後で画像の取得を停止します。コードの読み取りにおいて、セットアップの指定で開始するセットアップを指定するか、前回成功したセットアップから開始するかを選択できます。ここで、ドロップダウンリストからセットアップの開始方法を選択します。あるいは、[前回正常に実行したデコード] を選択して、前回正常にデコードが実行できたセットアップを開始方法として選択できます。

- 編集: [コピー] (または [Ctrl+C] キー) で、現在選択したセルの値をコピーすることができます。[ペースト] は、同じ行またはテキストエディタ内のみで使用できます。[値のリセット] は、選択したセルの値をリセットします。

- ハイライト: このメニューグループのボタンと設定内容は、セルの背景のハイライトに関するオプションです。[デフォルト以外の値] を設定すると、デフォルト以外の値を持つセルがハイライトされます (別のデバイスまたはリードセットアップの列ではそうでない場合があります)。[参照元との差異] を設定すると、参照元のリードセットアップ (およびデバイス) と同じ行にあるセルと異なる値を持つセルがハイライトされます。3つ目の設定が選択されると、テキストボックスで特定したテキストを含むすべての値と見出しがハイライトされます。さらに、そのテキスト自体を別の色でハイライトします。[Enter] を押すと、[ハイライトした列のみ開く] ボタンの機能も適用します。

  [ハイライトした列のみ開く] を有効にすると、ハイライトされているサブノードがないすべてのノードは折りたたまれます。[参照元のリードセットアップを設定] では、[参照元との差異] のハイライトモードで参照元として使用するリードセットアップ (およびデバイス) を特定します。このボタンがアクティブになっているとき、今選択されているセルの列 (リードセットアップ) が参照元のセットアップになります。現在の参照元セットアップは、セットアップ名行見出し内でマーキングされます。

- フィルタリング: [リードセットアップの設定] が自動設定され、リードセットアップに依存する設定のみが表示されます。 [グローバル設定] に設定すると、異なるリードセットアップ内で異なる値を持つことのできない設定のみ表示します。[すべての設定] に設定すると、すべての設定を一度に表示します。複数のリードセットアップに値がある場合は、別の列で表示します。

- その他: [すべての行を開く] を使うと、グリッド内で折りたたまれている行がすべて開きます。[すべての行をたたむ] を使うと、グリッド内の行をすべて折りたたみます。[レイアウトをリセット] は、利用できるスペースをいっぱいに使って列幅を再調整します。利用できるスペースが十分ない場合は、最小の列幅が適用されます。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8000,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500