ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# マルチコードの結果を表示する方法：

マルチコードの結果を有効にするには、[シンボル設定]ペインの[マルチコード]タブで、[コード数パラメータ]をデフォルトの1から増やす必要があります。

リーダが同じ画像で複数のシンボルを検知,デコードした場合、それぞれのシンボルが緑色の線で囲まれ、[読み取り結果履歴] にはデコードしたすべてのデータを連結した1つの文字列が表示されます。結果は ASCII コードの CR (<0x0d>)、LF (<0x0a>) を使って分けられます。シンボルごとに結果を分けて表示する時は、連結文字列の横にある "+" マークをクリックします。

個々の結果をクリックすると、画像ビューアには対応するシンボルが強調されて表示されます。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503