전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# DoD UID 유효성 검사란 무엇입니까?

DoD UID 유효성 검사는 데이터 매트릭스 코드에서 인코딩된 데이터가 미국방부(US Department of Defense)의mil Standard 130 지침에 따라 올바르게 인코딩되었는지의 여부를 평가하는데 사용됩니다. 현재 US Department of Defense는 수신하거나 인벤토리에서 유지 관리하는 모든 항목($5,000 초과 또는 고유하게 직렬화되는 항목)에 대해 고유한 일련 번호(UII) 및 특정 구문 형식으로 표시하도록 요구합니다. DoD UID 유효성 검사 도구는 코드의 데이터가 국방부 구성 유형 1 또는 2에 따라 올바르게 포맷되었는지 확인하는 데 사용됩니다. 또한 DoD UID 유효성 검사 기능은 데이터 문자열이 ISO 15434 및 ISO 15418을 정확하게 준수하는지를 자동으로 확인합니다. 연결된 UII(또는 ISO 15434 구문 및 ISO 15418 데이터 한정자가 없는 UII의 데이터 요소만)의 출력은 결과 작업 창에 있는 유효성 검사 결과 필드의 첫 번째 결과 필드에 표시됩니다.

구성 1 데이터 요소에는 제조업체의 엔터프라이즈 식별자인 회사에 대한 EID(CAGE, DUNS, EAN.UCC) 식별자와 EID 식별자 내 부품의에 대한 일련 번호가 포함됩니다. 엔터프라이즈 식별자 및 일련 번호는 회사에서 DI, AI 또는 TEI 형식 중 어떤 형식을 사용하는지에 따라 특정 데이터 한정자로 표시됩니다.

구성 2 데이터 요소에는 제조업체의 엔터프라이즈 식별자(EID), 부품에 대한 제조업체의 부품 번호(PN)와 배치 번호(BN) 식별자, 그리고 제조업체의 특정 부품 번호 내 부품에 대한 고유 일련 번호가 포함됩니다. 엔터프라이즈 식별자, 부품 번호/배치 번호 및 일련 번호는 회사에서 DI, AI 또는 TEI 형식 중 어떤 형식을 사용하는지에 따라 특정 데이터 한정자로 표시됩니다.

참고: 이 옵션은 일부 판독기에서만 사용할 수 있습니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500