界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 代码数量有什么用处？

可以同时读取多种类型的代码。在这种情况下，在代码数量下方提供将要读取的代码数量。之后必须提供最大 OCR 代码数量，确定将要读取 OCR 字符串的数量（例如，代码数量是 3，最大 OCR 代码数量是 1，那么要读取 3 个代码，其中一个是 OCR，另外 2 个是其他代码类型，例如 DataMatrix）。在链接的条码符号设置面板中可以设置其余的最大代码数量。

允许部分结果：如果勾选，即使找不到在代码数量和最大 OCR 代码数量下方设置的所有代码，此选项也能使设备报告有效读取。如果正在使用条码符号固定，或要读取代码而非 OCR，那么继续选中允许部分结果！

允许 OCR 总是报告有效读取：如果勾选，此选项会导致设备将无效读取报告为有效读取，以便用户可以看到如何读取单个字符。绿框表示有效读取，蓝框表示读取低于接受阈值的 25%、黄框表示信度得分低于信度阈值，红框表示无效读取。请注意，当设置工具从设备断开连接时，此选项自动不勾选。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500