界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 验证错误代码表示什么？

数据验证失败的结果如下：

- 1：条码符号标识符无效。条码符号标识符是 3 个字符串，不仅识别用于数据编码的条码符号类型，还描述了如何处理数据。此字符串可选作输入传递给工具，除此之外，还可作为单独实体或把它作为前缀加到数据流的解码数据。

  示例：对于 UCC/EAN-128 符号，该条码符号标识符为 ]C1。在某些应用中，这将是唯一准确且自动区分内部或行业 Code 128 和 UCC/EAN-128（即编码 EAN.UCC 应用标识符）符号的方法。没有条码符号标识符，就不知道如何处理符号中的数据。

- 2：样式不匹配。

- 3：数据限定符（AI、DI 或 TEI）无效。

- 4：应用标识符 (AI) 无效。

- 5：数据标识符 (DI) 无效。

- 6：文本元素标识符 (TEI) 无效。

- 7：数据无效：数据是否与数据限定符的类型、长度或值不一致。

- 8：字符分隔符无效。

- 9：不兼容 ISO/IEC 15434。

- 10：不支持的格式（例如在 DoD UID 应用中，格式并非 05、06 或 DD）。

- 11：格式代码无效：格式代码非 00-99 和 DD。

- 12：如果选中 ISO/IEC 15434 验证选项，但解码流并非来自 2D 符号，则不支持 ISO/IEC 15434。只有当条码符号标识符作为输入传递给工具时，才可以报告此次失败。

- 13：应用字段无效：应用中不支持的字段。

- 14：应用字段不受支持：应用中支持，但工具不支持的字段。

- 15：应用数据无效：数据是否不能满足特定应用的要求。

  示例：DoD UID 应用有以下要求: 字符的企业 ID 字符串不超过 13 个字符，不包括数据限定符。字符的原始部分、批次字符串（包括允许的特殊字符）不超过 32 个字符，不包括数据限定符。字符的序列号字符串（包括允许的特殊字符）不超过 30 个字符，不包括数据限定符。

- 16：同一数据流中存在多种格式（例如在 DoD UID 应用中，数据流中不能出现一种以上的格式）。

- 17：字段重复：同一符号中多次出现相同的数据限定符。某些应用（如 DoD UID 应用）不允许同一符号中重复字段。

- 18：UID 无效：并非所有构造有效 Construct #1 或 Construct #2 UID 的字段都要出现。

- 19：Construct #1 UID 无效：并非所有构造有效 Construct #1 UID 的字段都要出现。

- 20：Construct #2 UID 无效：并非所有构造有效 Construct #2 UID 的字段都要出现。

- 21：检查 ISO 15434 语法或 DoD UID 符合性时丢失格式尾部。

- 22：检查 ISO 15434 语法或 DoD UID 符合性时丢失消息尾部。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500