界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是动作侦测？

动作侦测允许您设置设备，以在设备的视场中侦测到动作后的一段时间内切换到活动的“演示”或“自触发”模式。

动作侦测设置只在触发类型设置为“演示”或“自触发”时才可用。动作侦测启用时，设备不考虑图像，而是在后台监控其视场中是否出现动作场景。

如果处于运转状态，设备会像演示或自触发模式一样积极获取图像。超时设置允许设备从活动的触发模式切换回动作侦测后指定时间段（以秒为单位），但此“超时”每次会在成功读取代码动作后重设。

使用“动作侦测灵敏度”，您可以定义设备识别动作的灵敏度。例如，如果将其设置为“高”，即使视场中的运动量很小，设备也会打开活动的“演示”和“自触发”模式。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503