# Charger un projet via un PLC PROFINET

Procédez comme suit pour modifier le projet en cours d’exécution sur le système de vision par l’intermédiaire d’un PLC PROFINET.

1. Si vous ouvrez un nouveau projet, placez d’abord le système de vision dans l’état en réglant le bit Set Paused sur haut.

2. Écrivez la commande de projet appropriée pour invoquer la modification. Les commandes disponibles sont listées ci-dessous :

   Nom | Command ID (Hex) | Command ID (Dec)
   --- | --- | ---
   Load Job by Name | 0x4000 | 16384
   Load Job by ID | 0x0-0x3E7 | 0-999

3. Si vous effectuez la méthode Load Job by Name , écrivez le nom du projet (sans l’extension *.jobx) Données utilisateur.

   Remarque : Le nom du projet doit être terminé par un zéro (c’est-à-dire qu’un 0 doit être ajouté dans l’octet suivant immédiatement le nom du projet).

4. Activez le bit Execute Command.

5. Attendez que le bit Command Completed ou Command Failed du module Sortie système soit activé.

6. Une fois que le bit Command Completed ou Command Failed est détecté, effacez le bit Execute Command. De même, si vous avez précédemment mis le système de vision en état , effacez également le bit Set Paused pour mettre le système de vision .