# Get FileList

Affiche le nombre de fichiers stockés en mémoire, ainsi que le nom de chaque fichier dans la mémoire du système de vision In-Sight.

Remarque :

- Si un dossier de disque virtuel est activé sur le système de vision, le nom de dossier "RAMDisk" est inclus dans la sortie de la fonction Get Filelist.
- Il n’est pas possible d’obtenir la liste des fichiers d’un dossier de disque virtuel à l’aide de la commande en mode natif Get Filelist. Afin d’obtenir la liste des fichiers d’un dossier de disque virtuel, utilisez le protocole FTP . Notez que la commande FTP CD (changer de répertoire) n’est pas prise en charge.

## Get FileList – entrées

Syntaxe : Get FileList

## Get FileList – sorties

Un code d’état suivi du nombre de fichiers stockés en mémoire, suivi du nom de chaque fichier en mémoire. Les codes d’état sont :

Codes d’état | Description
--- | ---
1 | La commande a été exécutée avec succès.
0 | La commande est inconnue.
-1 | L’entrée n’est pas valide ou sa longueur est supérieure à 15 octets.
-2 | La commande n’a pas pu être exécutée.

## Get FileList – exemple

Pour obtenir le nombre et la liste des fichiers stockés sur le système de vision In-Sight, exécutez la commande suivante : Get FileList

Le système de vision répond par le code d’état (1), suivi du nombre de fichiers présents dans la mémoire (13). Enfin, le nom de chaque fichier est affiché.