# Méthodes OPC UA

Les méthodes par défaut suivantes sont toujours disponibles sur un système de vision compatible avec le serveur OPC UA. Vous pouvez ajouter ces méthodes par défaut à votre configuration. Le fichier projet ne contient pas de méthodes.

Méthode | Accessibilité | Type données | Description
--- | --- | --- | ---
LoadJob(nom de fichier) | Lecture/Écriture | Chaîne | Charge le nom du projet spécifié dans le système de vision. Remarque : Le projet spécifié doit exister sous forme de fichier sur le système de vision. Si l’une ou l’autre des erreurs suivantes se produit lors du chargement de fichiers projet volumineux, modifiez le délai d’attente par défaut pour correspondre au temps nécessaire au chargement de votre projet. La méthode LoadJob présente un délai d’attente par défaut de 10 secondes. Si le délai d’attente par défaut est dépassé, l’erreur correspondante est affichée dans le client OPC UA. Le projet est tout de même chargé et les communications fonctionnent. Le délai de surveillance de connexion est de 5 secondes par défaut. Lorsque le projet est en cours de chargement, le système de vision n’actualise pas le client OPC UA. Si cette situation persiste et que le délai d’attente par défaut est dépassé, le client OPC UA affiche une erreur relative à l’expiration du délai de surveillance de connexion. Une fois le projet chargé, la connexion est rétablie et les communications reprennent automatiquement.
TriggerManualAcquisition | Lecture/Écriture | S. O. | Déclenche une acquisition manuelle pour le système de vision. Remarque : Assurez-vous d’utiliser le déclenchement logiciel via OPC/UA avec la méthode TriggerManualAcquisition.
TriggerExternalEvent (Index) |  | Int32 | Déclenche un événement externe avec Index (identifiant). L’index doit être compris entre 0 et 7.
TriggerManualAcquisition() |  | aucun | Déclenche une acquisition manuelle.