# Service de sécurité de Cognex

In-Sight requiert de brancher le Cognex Security Dongle USB sur votre ordinateur pour vous assurer que l’utilisation du logiciel est bien autorisée. Branchez le Cognex Security Dongle à votre ordinateur sur un port USB avant d’exécuter une application In-Sight.

Par ailleurs, le Cognex Security Service 3 est nécessaire pour vérifier la présence de la clé de sécurité USB et des licences des outils de vision que vous souhaitez utiliser.

Attention : Le In-Sight Vision Suite et le logiciel In-Sight ont besoin d’un Cognex Security Dongle valide, installé directement sur les ordinateurs exécutant le logiciel, pendant toutes les phases de fonctionnement (programmation, traitement, apprentissage, tests, etc.). Toute tentative de suppression, de substitution ou de partage temporaire d’un Cognex Security Dongle peut entraîner un mauvais fonctionnement de votre système et la perte de données.
Remarque :

Si vous avez installé In-Sight 1.2.0 (ou version ultérieure de l’adaptateur) avec VisionPro 9.6 sur le même ordinateur, la désinstallation de l’un de ces logiciels rendra l’autre inutilisable. En effet, le service de sécurité Cognex partagé est également supprimé lors de la désinstallation. Pour résoudre ce problème, désinstallez les deux applications avant de réinstaller celle que vous souhaitez continuer à utiliser.

Lorsque vous utilisez plusieurs versions de In-Sight sur le même ordinateur (1.2.0 et 1.3.0, par exemple), ce comportement n’affecte que VisionPro 9.6 si les deux versions de In-Sight sont désinstallées.