# Configuration de PROFINET pour les PLC Siemens S7 avec SIMATIC Manager

Cette procédure décrit comment établir la communication entre un système de vision In-Sight (et son projet actif), et un PLC Siemens S7 avec le logiciel SIMATIC Manager.

Les exemples des sous-sections ci-après sont basés sur le matériel et les logiciels suivants :

- Matériel Cognex :
  - 1 système de vision In-Sight.
- Matériel Siemens :
  - 1 x • CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0, V2.6)
- Logiciel Siemens :
  - SIMATIC Manager STEP 7 S7/M7/C7, avec la version V5.5 + SP1 et le niveau de révision : K5.5.1.0