# Vérification de l’application

Une fois le projet configuré dans l’adaptateur In-Sight, les bits Online Enabled et Online Enable Comm doivent posséder la valeur vrai dans SIMATIC Manager pendant l’exécution du projet sur le système de vision In-Sight.

Pour déclencher le système de vision In-Sight, procédez comme suit :

1. Activez le bit Trigger Enable en définissant le bit sur vrai dans la colonne Modify value (Modification), puis cliquez sur Activate modify values (Activer les modifications). Le bit passe alors sur la valeur Vrai, indiquant que le système de vision est prêt à être déclenché.

2. Déclenchez le système de vision en indiquant un front montant sur . Un "front montant" signifie que le bit est d’abord placé sur vrai (réglez le bit sur vrai dans la ligne Modify value [Modification] puis cliquez sur l’icône Activate modify values [Activer les modifications]), puis remis à la valeur faux.

   Lorsque le bit est placé sur vrai, les bits et doivent également passer sur vrai, indiquant que le déclenchement est terminé. La valeur est incrémentée chaque fois que le PLC déclenche la caméra.

   De la même manière, une fois que est de nouveau réglé sur faux, le bit bascule également sur faux.

3. Vérifiez le projet ; l’image fraîchement acquise doit s’afficher.