# PointToPointAngle

Calcule l’angle entre deux points.

## PointToPointAngle – entrées

Paramètre | Description
Point 0 | Spécifie les coordonnées du premier point, qui sera utilisé comme origine.
X | Abscisse du premier point.
Y | Ordonnée du premier point.
Point 1 | Détermine les coordonnées du second point.
X | Abscisse du second point.
Y | Ordonnée du second point.

## PointToPointAngle – Sorties

Renvoie | Valeur contenant l’angle entre les deux points, par rapport à l’axe des abscisses de l’image.

Remarque : Contrairement à la plupart des autres fonctions de mesure de la catégorie de fonctions Fonctions géométriques, PointToPointAngle n’insère pas de structure de données Dist ou de tableau de résultats dans la feuille de calcul.