# Configuration de PROFINET pour les PLC Siemens S7-1200 avec TIA Portal

Cette procédure décrit comment établir la communication entre un système de vision In-Sight (et son projet actif), et un PLC Siemens S7-1200 avec le logiciel TIA Portal de Siemens.

Les exemples des sous-sections ci-après sont basés sur le matériel et les logiciels suivants :

- Matériel Cognex :
  - 1 x système de vision In-Sight.
- Matériel Siemens :
  - 1 x CPU 1211C DC/DC/DC (6ES7 211-1AD30-0XB0, V2.1)
- Logiciel Siemens :
  - TIA Portal V13.0