# EditLine

Insère un contrôle interactif Ligne dans la feuille de calcul. Lorsque le contrôle est sélectionné, l’affichage passe en Mode Graphiques interactifs : la position et la taille de la ligne peuvent alors être ajustées.

Remarque : Pour accéder à la Feuille de propriétés de EditLine, effectuez un clic droit sur le contrôle EditLine et sélectionnez Modifier la fonction.

## EditLine – Entrées

Paramètre | Description
Image | Cet argument doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Image valide. Par défaut, la cellule référencée est A0, la cellule contenant la structure de données Image renvoyée par la fonction AcquireImage.
Repère | Détermine le système de coordonnées de l’image dans lequel est définie la ligne d’entrée.
X | L’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Déplacement Point 0 | Désactive ou active la capacité d’ajustement de la position du point 0 d’entrée.
0 = OFF | Le point 0 ne peut pas être déplacé.
1 = ON (par défaut) | Le point 0 peut être déplacé.
Déplacement Point 1 | Désactive ou active la capacité d’ajustement de la position du point 1 d’entrée.
0 = OFF | Le point 1 ne peut pas être déplacé.
1 = ON (par défaut) | Le point 1 peut être déplacé.
Nom | Détermine une légende pour l’élément de contrôle EditLine dans la feuille de calcul.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques EditLine superposés à l’image.
0 = masquer tout | La ligne est masquée, sauf si la cellule contenant la fonction EditLine est en surbrillance dans la feuille de calcul.
2 = graphiques d’entrée uniquement | La ligne est affichée à tout moment.

## EditLine – Sorties

Résultats | Un tableau de résultats est automatiquement créé dans les cellules adjacentes, à droite du contrôle EditLine . Les Vision Data Access functions Structures suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
--- | --- | ---
X0 | GetX(Line,0) | Abscisse du premier point de terminaison (coordonnées de l’image).
Y0 | GetY(Line,0) | Ordonnée du premier point de terminaison (coordonnées de l’image).
X1 | GetX(Line,1) | Abscisse du second point de terminaison (coordonnées de l’image).
Y1 | GetY(Line,1) | Ordonnée du second point de terminaison (coordonnées de l’image).