# Mise à jour du projet dans l’adaptateur

Mettez le projet à jour afin qu’il écrive les données générées dans le PLC. Pour cela, arrêtez le projet sur le système de vision In-Sight en cliquant sur Projet > Hors ligne, ou en cliquant sur l’icône Hors ligne ou en appuyant sur F5. Ensuite, configurez un nouveau bouton sur l’IHM WebHMI du projet, vous pourrez ainsi utiliser pour écrire les données sur le PLC.