# LatchImage

Sauvegarde (verrouille) une image pour l’événement spécifié.

## LatchImage – Entrées

Paramètres | Description
Image | Cet argument doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Image valide. Par défaut, la cellule référencée est A0, la cellule contenant la structure de données Image renvoyée par .
Repère | Définit la région d’intérêt (ROI) par rapport à l’entrée d’un Fixture ou à la sortie du système de coordonnées de l’image d’une fonction Outils de vision. En définissant la ROI par rapport à un Repère, toute rotation ou translation de ce dernier entraînera systématiquement une rotation/translation de la ROI, le cas échéant. Le paramètre par défaut est (0,0,0), le coin supérieur gauche de l’image.
X | Définit l’offset en X (coordonnées de l’image).
Y | Définit l’offset en Y (coordonnées de l’image).
Thêta | Définit l’orientation (coordonnées de l’image).
Région | Aussi appelé région d’intérêt (ROI), spécifie la région de l’image qui fait l’objet d’un traitement d’image ; crée une Région qui peut être transformée et pivotée. Lorsque ce paramètre est sélectionné, appuyer sur le bouton permet d’étirer automatiquement la région pour englober l’intégralité de l’image.
X | Définit l’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | Définit l’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Largeur | Dimension le long de l’axe X de la région.
Hauteur | Dimension le long de l’axe Y de la région.
Angle | Définit l’orientation (coordonnées du repère).
Remarque : Les paramètres Repère et Région doivent être ajustés en fonction des limites de l’image. S’ils sont hors limites, la fonction renvoie #ERR.
Événement | Détermine l’événement de mise à jour provoquant la sauvegarde de l’image. Ce paramètre doit être une référence à l’un des éléments suivants : La structure de données Image dans la cellule A0, par défaut contenant la fonction . Une cellule contenant une fonction Button.
Colorer | Uniquement pour les images en couleur. Lorsqu’elle est désactivée, l’image sauvegardée est convertie en niveaux de gris (sinon, elle reste en couleurs).
0 = Désactivé (par défaut)
1 = Activé
Afficher | Indique les graphiques superposés visibles sur l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Les éléments graphiques disponibles sont masqués, sauf lorsque la cellule contenant la fonction est la cellule active dans la feuille de calcul. Remarque : Si la région d’entrée change, une deuxième région est visible, indiquant où le verrouillage se produira lors du prochain événement spécifié.
1 = graphiques de résultats uniquement | L’image traitée est affichée à tout moment.
2 = graphiques d’entrée uniquement | Les éléments graphiques associés à la région d’image d’entrée sont toujours affichés.

## LatchImage – Sorties

Renvoie | Une structure de données LatchImage avec l’image sauvegardée lors du dernier événement.