# TransBlobsToWorld

Applique une transformation de coordonnées à une structure Blobs. La fonction calcule l’offset, l’orientation et la surface de l’objet blob en accord avec le système de coordonnées réelles spécifié.

Remarque : La sortie d’un outil de vision, lorsqu’il s’agit d’un rapport en coordonnées réelles, ne peut pas être utilisée comme une entrée de repère ou de région d’un autre outil de vision.

## TransBlobsToWorld – Entrées

Paramètre | Description
Calib | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Calib valide.
Blobs | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Blobs valide.
Nombre à convertir | Détermine le nombre d’objets blob, de la structure de données Blobs originale, à convertir en coordonnées réelles. (0 à 4096 ; par défaut = 3)

## TransBlobsToWorld – Sorties

Renvoie | Une structure de données Blobs traduite en coordonnées réelles, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction est insérée dans une cellule pour la première fois.

## TransBlobsToWorld Vision Data Access functions

Les Blobs Vision Data Access functions insérées automatiquement dans la feuille de calcul sont similaires à celles insérées automatiquement par les fonctions FindBlobs et SortBlobs.