# GetBufferData

Renvoie les données à la position n d’une structure ReadEIP, ReadProfinet, ReadDeviceNet ou ReadModbus.

Remarque : GetBufferData n’a pas de feuille de propriétés. Vous pouvez configurer cette fonction directement dans la cellule ou dans la barre de formule de la barre d’outils Modification du projet : soit en entrant directement les valeurs de la cellule, soit en sélectionnant les références de cellules des structures de données prises en charge.

## Entrées GetBufferData

Paramètre | Description
--- | ---
Structure de données | Structures de données ReadEIP, ReadProfinet, ReadDeviceNet, Readmodbus.

## Sorties GetBufferData

Renvoie | Données indexées ReadEIP, ReadProfinet, ReadDeviceNet, ReadModbus.