# Minimum

Conserve la valeur minimale courante sur un intervalle infini, puis renvoie la valeur courante collectée pendant cet intervalle.

## Minimum – entrées

Syntaxe : Minimum(Événement, Valeur, Remise à zéro, Valeur initiale)

Paramètre | Description
--- | ---
Événement | Détermine l’événement de mise à jour provoquant la lecture du paramètre Valeur. Ce paramètre doit être une référence à l’un des éléments suivants : La structure de données Image dans la cellule A0, contenant la fonction AcquireImage. Une cellule contenant une fonction Event. Une cellule contenant une fonction Button. Remarque : La fonction Minimum échantillonne l’état d’une valeur référencée avant que cette valeur ne soit mise à jour par toute autre fonction qui dépend de l’événement spécifié.
Valeur | Référence à la cellule source du flux de données dans lequel un Minimum est recherché. Remarque : Si vous n’indiquez pas de référence de cellule, la fonction conserve la même valeur pour chaque événement.
Réinitialisation | Force la fonction à réinitialiser son registre interne à la valeur spécifiée par le paramètre Valeur initiale.
0 = OFF (par défaut) | La fonction continue d’échantillonner le paramètre Valeur dans le flux de données actuel.
1 = ON | La fonction réinitialise la sortie à la valeur spécifiée par le paramètre Valeur initiale lors de l’événement suivant.
Valeur initiale | Détermine la valeur minimale à laquelle la fonction est réinitialisée lorsque le paramètre Réinitialisation est réglé sur ON (-16777216 à 16777216 ; par défaut = 16777216).

## Minimum – Sorties

Renvoie | La valeur minimale courante du paramètre Valeur depuis la dernière réinitialisation.