# EditPoint

Insère un contrôle interactif Point dans la feuille de calcul. Lorsque le contrôle est sélectionné, l’affichage passe en Mode Graphiques interactifs : la position du point peut alors être ajustée.

Remarque : Pour accéder à la Feuille de propriétés de EditPoint, effectuez un clic droit sur le contrôle EditPoint et sélectionnez Modifier la fonction.

## EditPoint – Entrées

Paramètre | Description
Image | This parameter must reference a spreadsheet cell that contains an Image data structure; by default, this parameter references A0, the cell containing the Image data structure returned by function. This parameter can also reference other Image data structures, such as those returned by the Vision Tool Fonctions Image or Fonctions de conversion de coordonnées.
Repère | Détermine le système de coordonnées de l’image dans lequel est défini le point d’entrée.
X | L’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Déplacer | Désactive ou active la capacité d’ajustement de la position du point d’entrée.
0 = OFF | Le point d’entrée ne peut pas être déplacé.
1 = ON (par défaut) | Le point d’entrée peut être déplacé.
Nom | Détermine une légende pour l’élément de contrôle EditPoint dans la feuille de calcul.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques EditPoint superposés à l’image.
0 = masquer tout | Le point est masqué, sauf si la cellule contenant la fonction EditPoint est mise en évidence dans la feuille de calcul.
2 = graphiques d’entrée uniquement | Le point est toujours affiché.

## EditPoint – Sorties

Résultats | Un tableau de résultats est automatiquement créé dans les cellules adjacentes, à droite du contrôle EditPoint . Les Vision Data Access functions Structures suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
--- | --- | ---
X | GetX(Line) | L’offset en X (coordonnées de l’image).
Y | GetY(Line) | L’offset en Y (coordonnées de l’image).