# TransPixelToWorld

Convertit les coordonnées de pixels d’un point en coordonnées réelles.

Remarque : La sortie d’un outil de vision, lorsqu’il s’agit d’un rapport en coordonnées réelles, ne peut pas être utilisée comme une entrée de repère ou de région d’un autre outil de vision.

## TransPixelToWorld – Entrées

Paramètre | Description
Image | Entrez une cellule contenant une structure Image. Valeur par défaut = $A$0.
Calib | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Calib valide.
Point | Détermine les coordonnées du point.
X | Coordonnée X du pixel
Y | Coordonnée Y du pixel
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques TransPixelToWorld superposés à l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Le point est masqué, sauf si la cellule contenant la fonction TransPixelToWorld est en surbrillance dans le tableur.
2 = graphiques d’entrée uniquement | Le point est toujours affiché.

## TransPixelToWorld – Sorties

Renvoie | Une structure de données ou Point contenant le point transformé, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction est insérée dans une cellule pour la première fois à l’aide des Vision Data Access functions Structures
Label | Fonction | Description
X | GetX(Point) | Abscisse du point transformé.
Y | GetY(Point) | Ordonnée du point transformé.