# Mode Graphiques interactifs – Régions rectangulaires

Les régions rectangulaires sont les plus utilisées pour définir une inspection. Elles peuvent être redimensionnées en arcs de cercle ou en régions circulaires pour mieux répondre aux besoins de votre application spécifique.

Légende des régions rectangulaires

| Contrôles | Description
--- | --- | ---
1 | Limite de point de terminaison redimensionnable (x4) | Définit les quatre coins de la région rectangulaire. Cliquez sur une limite de point de terminaison pour redimensionner la région à partir de l’un de ses coins.
2 | Indicateur de sens de balayage (×2) | Définit le sens dans lequel la région rectangulaire recherche les caractéristiques.
3 | Contrôle de courbure | Permet de courber la région rectangulaire en arc de cercle ou dans une forme circulaire.
4 | Contrôle de rotation | Permet de faire pivoter la région de 360°.

Actions du curseur dans la région rectangulaire

| Contrôles | Description
--- | --- | ---
1 | Déplacer | En plaçant le curseur dans la région concernée, l’icône du curseur se transforme automatiquement, ce qui vous permet de faire glisser la région n’importe où dans l’image.
2 | Redimensionner | En plaçant le curseur sur l’une des quatre extrémités, ou le long d’un des côtés, l’icône du curseur se transforme automatiquement, ce qui vous permet de faire glisser la région pour la redimensionner.
3 | Courber | En plaçant le curseur sur le contrôle de courbure, l’icône du curseur se transforme automatiquement, ce qui vous permet de redéfinir la région rectangulaire dans une forme en arc ou en anneau. Les quatre côtés de la forme peuvent alors être redimensionnés de façon circulaire, par exemple.
4 | Effectuer une rotation | En plaçant le curseur sur le contrôle de courbure, l’icône du curseur se transforme automatiquement, ce qui vous permet de faire pivoter la région à 360° par rapport à sa situation actuelle.

Sens de balayage de la région rectangulaire

| Contrôles | Description
--- | --- | ---
1 | Haut | Indique un sens de balayage sur l’axe horizontal.
2 | Côté | Indique un sens de balayage sur l’axe vertical.