# Paramètres utilisateur

L’utilitaire Paramètres utilisateur vous permet de configurer les utilisateurs et leurs capacités d’accès ausystème de vision In-Sight. Il est possible de déterminer les utilisateurs autorisés à se connecter au système de vision, à utiliser l’adaptateur du produit, ainsi que les modifications qu’ils peuvent apporter via l’IHM Web du système de vision.

Chaque système de vision In-Sight a son propre ensemble d’utilisateurs, distincts de chaque autre système de vision du réseau. Si un utilisateur doit accéder à un système de vision donné, il doit connaître un nom d’utilisateur et un mot de passe qui existent déjà sur ce système de vision.

Au moment de sélectionner un système de vision dans In-Sight Vision Suite, vous pouvez utiliser l’utilitaire Paramètres utilisateur pour configurer les utilisateurs de ce système de vision. Les utilisateurs peuvent ensuite utiliser les noms d’utilisateur et mots de passe configurés pour se connecter au système de vision. Le mécanisme d’accès des utilisateurs sert de mesure de sécurité, avec trois niveaux d’accès différents (Complet, Protégé et Verrouillé) possibles pour les utilisateurs.

Remarque :

- Seuls les utilisateurs disposant d’un niveau d’accès Complet peuvent ajouter, supprimer ou modifier des utilisateurs. Cependant, l’utilisateur admin par défaut ne peut pas être renommé, son niveau d’accès ne peut pas être modifié ou supprimé, même si un autre utilisateur avec un accès Complet est configuré sur le système de vision.
- Chaque système de vision doit avoir un utilisateur disposant d’un niveau d’accès Complet.
- Chaque système de vision peut avoir au maximum 64 utilisateurs ayant différents niveaux d’accès.
- Chaque nom d’utilisateur peut comporter au maximum 64 caractères.
- Les noms d’utilisateur sont sensibles à la casse et doivent être uniques : il ne peut y avoir deux utilisateurs avec le même nom sur le système de vision.
- Les noms d’utilisateur, mots de passe et commentaires peuvent utiliser des caractères Unicode.
- Les mots de passe sont affichés sous forme d’astérisques.
- La configuration du mot de passe n’a pas de restriction, comme une longueur minimale ou l’utilisation de caractères spéciaux. Les mots de passe peuvent également être laissés vide.
- La longueur maximale d’un commentaire est de 1024 caractères.

Pour modifier les paramètres utilisateur d’un système de vision :

1. Exécutez le In-Sight Vision Suite s’il n’est pas déjà en cours d’exécution.

2. Sélectionnez le système de vision que vous souhaitez configurer dans la liste de système de vision, à gauche de l’écran. La liste des utilitaires compatibles avec le système de vision s’affiche alors au bas de la fenêtre.

3. Cliquez sur le bouton Paramètres utilisateur dans la liste des utilitaires pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres utilisateur.

4. Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour modifier un utilisateur existant, cliquez sur la ligne de cet utilisateur dans la liste.

5. Dans la section Modifier les paramètres utilisateur :, indiquez le nom d’utilisateur, le niveau d’accès et éventuellement le mot de passe pour le nouvel utilisateur.

   Les nouveaux utilisateurs sont automatiquement nommés Default, leur niveau d’accès est défini sur Complet et leur mot de passe est vide.

6. Pour supprimer un utilisateur, cliquez sur la ligne de cet utilisateur dans la liste, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

   Remarque : L’option Supprimer ne contient pas de boîte de dialogue de confirmation. Assurez-vous donc de ne supprimer que les utilisateurs non utilisés. Les utilisateurs supprimés ne peuvent pas être récupérés ultérieurement.