# Mots du bloc de sortie

Le bloc de mots de Sortie est un signal en sortie du système de vision et en entrée du PLC/MC. Il est lu à chaque fois que le bit Set User Data passe de 0 à 1, ou en cas de changement dans le projet. L’utilisation des mots du bloc Sortie est récapitulée dans le tableau suivant.

Remarque : Pour obtenir une description détaillée des signaux, consultez la rubrique Signaux des communications industrielles.

............Mot de 16 bits | Signal
0 .. 1 | Command ID. Les ID disponibles sont les suivants : :
2 .. 3 |
4 .. 1920 |