# GetOnline

Renvoie l’état En ligne/Hors ligne du système de vision In-Sight.

## GetOnline – entrées

Syntaxe : GetOnline(Événement)

Paramètre | Description
--- | ---
Événement | Événement déclenchant. Le paramètre doit faire référence à une fonction AcquireImage, une structure Event ou une fonction Button.

## GetOnline – Sorties

Renvoie | 0,000 si le système de vision est hors ligne. 1,000 si le système de vision est en ligne.

Remarque : Vous devez référencer un événement en ligne/hors ligne si vous souhaitez que la valeur change immédiatement lorsque vous passez en ligne ou hors ligne. Si vous faites référence à AcquireImage (A0 par défaut), la valeur n’est mise à jour que lorsqu’une acquisition est déclenchée.

## GetOnline – exemple

1. Glissez-déposez l’outil GetOnline sur votre feuille de calcul.

2. La feuille de propriétés GetOnline s’affiche.

3. Cliquez sur OK pour accepter les paramètres par défaut de la feuille de propriétés. La cellule renvoie 0,000, indiquant que le système de vision est hors ligne.

4. Placez une fonction Event et référencez-la sur la feuille de propriétés GetOnline.

5. Mettez le système de vision en ligne. La cellule renvoie maintenant 1,000, indiquant que le système de vision est en ligne.

   Remarque : Vous devez référencer un événement en ligne/hors ligne si vous souhaitez que la valeur change immédiatement lorsque vous passez en ligne ou hors ligne.