# ClearResultsBuffer

Efface tout résultat mis en mémoire tampon de la mémoire tampon des résultats du protocole d’usine après un événement spécifique. Lorsque la fonction reçoit l’événement spécifié, les événements suivants se produisent :

- Tous les résultats en attente dans le tampon des résultats sont supprimés (si la mise en mémoire tampon des résultats est activée).
- Les résultats en cours transmis par le protocole d’usine actuellement activé sont effacés (notamment l’ID de résultat, le code de résultat et toutes les données de résultat).
- Le bit Results Valid est effacé.

Une fois la fonction ClearResultsBuffer exécutée, des résultats supplémentaires peuvent être mis en file d’attente à l’aide de la fonction WriteResultsBuffer.

## ClearResultsBuffer – entrées

Paramètre | Description
Événement | Détermine l’événement de feuille de calcul qui déclenche l’effacement des données présentes dans la mémoire tampon des résultats. Ce paramètre doit être une référence à un événement avec horodatage, par exemple l’un des événements suivants : Une cellule contenant une fonction Event. Une cellule contenant une fonction Button.

## ClearResultsBuffer – Sorties

Renvoie | Une valeur de 1 ou #ERR si le paramètre d’entrée est non valide.