# TransInspEdgeDefectToWorld

Applique une transformation de coordonnées à une structure de données InspectEdgeForDefect.

Remarque : La sortie d’un outil de vision, lorsqu’il s’agit d’un rapport en coordonnées réelles, ne peut pas être utilisée comme une entrée de repère ou de région d’un autre outil de vision.

## TransInspEdgeDefectToWorld – Entrées

Paramètre | Description
Calib | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Calib valide.
InspectEdgeForDefect | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données InspectEdgeForDefect valide.

## TransInspEdgeDefectToWorld – Sorties

Renvoie | Une structure InspectEdgeForDefect traduite en coordonnées réelles, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.