# Region

Crée une structure Region munie d’un repère.

## Region – Entrées

Paramètre | Description
Image | Cet argument doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Image valide. Par défaut, la cellule référencée est $A$0, et elle contient la structure de données Image renvoyée par la fonction .
Repère | Détermine le système de coordonnées de l’image dans lequel est définie la région.
Ligne | Offset en X.
Colonne | Offset en Y.
Thêta | Orientation.
Region | Détermine la position, la taille, la rotation et la courbure. Les régions sont toujours définies dans le système de coordonnées d’un Fixture.
X | L’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Hauteur | Dimension de l’axe X de la région.
Largeur | Dimension de l’axe Y de la région.
Angle | Orientation du repère.
Courbure | Écart angulaire entre l’axe X de la région et la ligne de la limite opposée.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques de la fonction Region sur l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Le graphique de structure de région est masqué, sauf si la cellule contenant la fonction Region est en surbrillance dans la feuille de calcul.
2 = graphiques d’entrée uniquement | Le graphique de structure de région est toujours affiché.

Remarque : Les paramètres Repère et Région doivent être ajustés en fonction des limites de l’image. S’ils sont hors limites, la fonction renvoie #ERR.

## Region – Sorties

Renvoie | Une structure de données Region, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est non valide.
Résultats | Lorsque Region est insérée dans une cellule, les Vision Data Access functions Structures suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
X | GetX(Region) | Abscisse de l’origine de région dans des coordonnées d’image.
Y | GetY(Region) | Ordonnée de l’origine de région dans des coordonnées d’image.
Hauteur | GetHeight(Region) | La valeur de la hauteur.
Largeur | GetWidth(Region) | La valeur de la largeur.
Angle | GetAngle(Region) | Orientation de l’image.
Courbure | GetCurve(Region) | Écart angulaire entre l’axe X de la région et la ligne de la limite opposée.