# TransInspEdgeWidthToWorld

Applique une transformation de coordonnées à une structure de données InspectEdgeWidth.

Remarque : La sortie d’un outil de vision, lorsqu’il s’agit d’un rapport en coordonnées réelles, ne peut pas être utilisée comme une entrée de repère ou de région d’un autre outil de vision.

## TransInspEdgeWidthToWorld – Entrées

Paramètre | Description
Calib | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Calib valide.
InspectEdgeWidth | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données InspectEdgeWidth valide.

## TransInspEdgeWidthToWorld – Sorties

Renvoie | Une structure InspectEdgeWidth traduite en coordonnées réelles, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.