# Mots du bloc d’entrée

Le bloc de mots d’Entrée est un signal d’entrée dans le système de vision et de sortie du PLC/MC. Ce bloc est défini dès que de nouveaux résultats d’inspection sont disponibles ou en présence d’une modification du projet. L’utilisation des mots du bloc Entrée est récapitulée dans le tableau suivant.

Remarque : Pour obtenir une description détaillée des signaux, consultez la rubrique Signaux des communications industrielles.

Mot de 16 bits | Signal
0 .. 1 | ID Commande. Les ID disponibles sont les suivants : 0x0000–0x03E7 : Basculement vers le projet N (N étant l’ID de commande compris entre 0 et 999). 0x4000 : Modifier le projet par nom (le nom provient de UserData).
2 .. 3 | Current Job ID
4 .. 5 | Error ID
6 .. 7 | Acquisition ID
8 .. 9 | Inspection ID
10 .. 11 | Inspection Result Code
12 .. 1920 | Inspection Results