# Historique des mises à jour

## In-Sight 22.3.0

### Nouvelles fonctions

- Ajout de la boîte de dialogue Paramètres IHM pour permettre aux opérateurs de modifier les paramètres IHM.

- Ajout d’un sélecteur de mode TCP pour configurer votre système de vision comme serveur TCP.

- Ajout d’un indicateur de durée totale du projet en bas à droite de l’interface Easy Builder, et ajout des valeurs/coordonnées de pixels au survol de la souris.

- Prise en charge du HDR pour les caméras mono.

- Ajout d’un utilitaire d’impression pour CalibrateGrid.

- Ajout de l’outil EL Read, vous permettant d’identifier les lettres, les chiffres et les symboles sur les acquisitions d’images.

- Vous pouvez maintenant définir le paramètre du nom de fichier dans les paramètres FTP à l’aide de l’outil Mathématiques.

- Vous pouvez maintenant filtrer la liste de système de vision par adresse IP, adresse MAC et version du micrologiciel de la In-Sight Vision Suite.

### Résolutions de bogues et améliorations

- Lorsque plusieurs caméras sont mises à jour, si la première de la liste échoue, le processus correctement pour les caméras suivantes.

- Les entrées ajoutées à l’étape de communication d’EasyBuilder sont désormais correctement mises à jour lorsque des données utilisateur sont envoyées depuis un PLC avec SLMP comme protocole cible.

- L’outil EL Classify ne génère plus d’erreurs de performances lorsqu’il est utilisé de manière permanente sur une durée allant de plusieurs heures à plusieurs jours.

- Les chargements de projets par nom, via un protocole Ethernet industriel, n’échouent plus sans renvoyer de message d’erreur.

- Le problème concernant l’option SFTP à ajouter est résolu.

- EasyBuilder reste désormais connecté à la caméra lorsqu’il tente de supprimer un outil de modèle alors que les autres outils utilisant le repère de l’outil de modèle sont désactivés.

- EasyBuilder reste désormais connecté à la caméra lorsque l’utilisateur crée un nouveau projet avec l’écran d’E/S et une valeur de résultat de projet sélectionnée autre que « aucun ».

- La fonction de changement de nom de l’outil fonctionne désormais correctement, permettant de dépasser la longueur de la zone de texte.

- Saisir une valeur supérieure à 10 ms ne génère plus d’erreur empêchant l’acquisition dans les paramètres d’acquisition.

- La fonction d’importation par lot de l’outil EL Classify ne plante plus l’IDE ISVS si des fichiers importés ne sont pas des fichiers BMP ou JPG valides.

- Les fonctions de ligne et colonne de l’outil Mathématiques renvoient désormais les bonnes lignes et colonnes.

- La mise au point et la région de balance des blancs fonctionnent désormais correctement : si l’utilisateur fait pivoter la région, la saisie est bien appliquée et n’est plus ignorée.

- Les utilisateurs pouvaient tenter de modifier les noms des outils dans OPCUA, mais les demandes de changement n’avaient aucun impact : le problème a été résolu. Les autorisations des utilisateurs relatives à la modification du nom de l’outil via OPCUA ont été supprimées.

- Le lien est désormais correctement enregistré par l’utilisateur si l’outil se trouve en dessous du snippet d’entrée/sortie lorsqu’il lie une sortie d’outil lors de l’étape d’E/S.

- Les fréquences de mise à jour d’OPCUA ne ralentissent plus en cas d’augmentation du nombre de nœuds.

- Le signal Acquisition Start attend désormais correctement le délai configuré.

- Le problème de balise EasyView liée est résolu, la balise est désactivée.

- Les fonctionnalités de détection intelligente des caractéristiques Chercher bord et Chercher cercle, pour les caractéristiques suggérées, s’ajustent désormais correctement aux caractéristiques fines de seuil inférieur.

## In-Sight 22.2.0

- Changement du mécanisme de calcul du CRC pour le transfert de fichiers en mode natif. Le système de vision calcule le checksum à l’aide de la valeur d’octet des caractères ASCII représentant les valeurs d’octet des données. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Checksum du mode natif.

- Ajout de la rétrocompatibilité aux snippets. In-Sight 23.1.0 vous permet désormais de mettre à jour les projets contenant des snippets des précédents In-Sight pour utiliser les versions les plus récentes des extraits de code. Si vous refusez de mettre à jour un projet, In-Sight vous permet également d’exécuter des projets contenant d’anciens snippets sans modifications.

- Des réglages de granularité manuels sont désormais disponibles pour les outils de recherche de modèles, dans Paramètres avancés. Vous pouvez désactiver les paramètres de granularité automatique et définir manuellement les valeurs de Granularité grossière et Granularité fine pour ajuster les résultats de l’outil de recherche de modèles.

## In-Sight 22.1.0

La In-Sight 22.1.0 est la version initiale du produit.