# Désactiver la suspension sélective USB

Suivez les étapes suivantes pour désactiver la suspension sélective USB dans Windows et ainsi empêcher le système d’exploitation de suspendre le Cognex Security Dongle :

Astuce :

- Si vous changez régulièrement de mode d’alimentation Windows, suivez les étapes ci-dessous pour tous les modes utilisés.

- Si vous utilisez un ordinateur portable, le paramètre Suspension sélective USB comporte deux cas de figure : Sur batterie et Sur secteur. Paramétrez les deux sur Désactivé.

1. Ouvrez la fenêtre Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation via Panneau de configuration > Matériel et audio > Options d’alimentation > Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation. Vous pouvez également ouvrir la fenêtre Recherche Windows avec le bouton , puis taper Modifier le mode de gestion d’alimentation dans la boîte de dialogue pour obtenir directement la fenêtre souhaitée.

2. Cliquez sur le lien Modifier les paramètres d’alimentation avancés.

3. La boîte de dialogue Options d’alimentation s’affiche. Repérez le nœud Paramètres USB.

4. Développez le nœud Paramètres USB, puis développez également le nœud Paramètre de suspension sélective USB.

5. Paramétrez le réglage sur Désactivé. Cliquez sur le bouton Appliquer, puis sur le bouton OK pour appliquer la modification.