# Vérification de l’application dans TIA Portal

Vérifiez l’application dans TIA Portal comme suit pour vous assurer qu’elle fonctionne correctement :

1. Pour définir une nouvelle valeur d’octet pour dans les variables de surveillance, définissez la nouvelle valeur dans la ligne Modify value (Modification), puis cliquez sur l’icône Modify all selected values once and now (Modifier toutes les valeurs sélectionnées maintenant).

   Remarque : Par défaut, cette valeur est au format hexadécimal.

2. Pour donner un front montant au bit , réglez-le d’abord sur VRAI, puis sur FAUX. Cliquez bien sur l’icône Modify all selected values once and now (Modifier toutes les valeurs sélectionnées maintenant) chaque fois que la valeur est modifiée.

   Une fois le bit défini sur VRAI, le bit passe également à VRAI, indiquant que les sont envoyées sur le réseau PROFINET.

   Après avoir remis le bit sur FAUX, le bit est également réglé sur FAUX.

3. La nouvelle valeur doit apparaître sur la page Web du projet. Celle-ci a été configurée dans la rubrique Mise à jour du projet dans l’adaptateur depuis TIA.