# Diagnostics

L’onglet Diagnostic affiche des informations sur la façon dont la fonction OCRMax a segmenté les caractères dans la ROI. Ces données peuvent être utiles dans la définition des paramètres à régler, et de leur nombre, si les caractères et/ou les fragments de caractères ne sont pas correctement segmentés. Utilisez cet onglet avec le paramètre Afficher les diagnostics pour un affichage graphique des données de diagnostic.

Remarque : Cet onglet se met automatiquement à jour lorsque des paramètres sont modifiés et/ou qu’une nouvelle image est acquise ou chargée.

## Caractères acceptés

- Largeur : Affiche les mesures maximale et minimale de la largeur des caractères acceptés, en pixels.
- Hauteur : Affiche les mesures maximale et minimale de la hauteur des caractères acceptés, en pixels.
- Taille : Affiche les mesures maximale et minimale de la taille des caractères acceptés, en pixels.

## Fragments acceptés

- Taille : Affiche les mesures maximale et minimale de la taille des fragments acceptés, en pixels.
- Contraste : Affiche les mesures maximale et minimale de contraste des fragments acceptés, en pourcentage.
- Distance de la ligne principale (%) : Affiche la distance Y maximale de tous les fragments acceptés, en pourcentage de la hauteur de la ligne principale.

## Données de la ligne principale

- Angle de la ligne principale : Affiche la mesure d’orientation angulaire des régions de caractères, par rapport à la ROI, en degrés.
- Inclinaison des caractères : Affiche la mesure angulaire de l’inclinaison des régions de caractères, par rapport à la ROI, en degrés.
- Pas d’un caractère : Affiche les mesures maximale et minimale de pas des caractères, en pixels.
- Écart entre caractères : Affiche les mesures maximale et minimale de l’écart entre les caractères, en pixels.
- Écart dans le caractère : Affiche les mesures maximale et minimale de l’écart dans le caractère, en pixels.

## Caractères rejetés

- Largeur : Affiche les mesures maximale et minimale de la largeur des caractères rejetés, en pixels.
- Hauteur : Affiche les mesures maximale et minimale de la hauteur des caractères rejetés, en pixels.
- Taille : Affiche les mesures maximale et minimale de la taille des caractères rejetés, en pixels.

Remarque : si aucun caractère n’est rejeté, #ERR est affiché.

## Fragments rejetés

- Taille : Affiche les mesures maximale et minimale de la taille des fragments rejetés, en pixels.
- Contraste : Affiche les mesures maximale et minimale de contraste des fragments rejetés, en pourcentage.
- Distance de la ligne principale (%) : Affiche la distance Y maximale de tous les fragments rejetés, en pourcentage de la hauteur de la ligne principale.