# PairsToEdges

Convertit les groupes de paires de bords en groupes de bords. Cette fonction établit la moyenne des abscisses et des ordonnées des bords à index pair avec les abscisses et les ordonnées des bords à index impair pour convertir des paires de bords en bords simples.

## PairsToEdges – Entrées

Paramètre | Description
Bords | Référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Edge. La structure de données doit être constituée de plusieurs bords rectilignes. Pour cette fonction, la structure de données Edge d’entrée doit être triée par paires, de sorte que les bords d’index pair contiennent le premier bord et les bords d’index impair contiennent le second bord.
Nombre de paires | Détermine le nombre de paires à convertir en bords. (de 0 à 80, valeur par défaut = 1)
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques superposés de PairsToEdges sur l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Tous les graphiques sont masqués, sauf si la cellule contenant la fonction PairsToEdges est la cellule active dans la feuille de calcul.
1 = graphiques de résultats uniquement | Les paires de bords sont toujours affichés.

## PairsToEdges – Sorties

Renvoie | Une structure de données Edge contenant des bords dérivés de paires, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsqu’un PairsToEdges est inséré dans une cellule pour la première fois. Les Vision Data Access functions Edges suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
X0 | GetX(Edges, Index de bord, 0) | Abscisse du premier point de terminaison.
Y0 | GetY(Edges, Index de bord, 0) | Ordonnée du premier point de terminaison.
X1 | GetX(Edges, Index de bord, 1) | Abscisse du second point de terminaison.
Y1 | GetY(Edges, Index de bord, 1) | Ordonnée du second point de terminaison.
Score | GetScore(Edges, Index de bord) | Score du contraste du bord.