# Niveau d’accès de l’utilisateur

Il existe trois niveaux d’accès sur un système de vision In-Sight : Complet, Protégé et Verrouillé.

- Complet : Les utilisateurs avec un accès Complet peuvent accéder à toutes les fonctionnalités du système de vision In-Sight. Les utilisateurs avec un accès Complet développent généralement le projet de vision qui s’exécute sur le système de vision. Les utilisateurs avec un accès Complet peuvent se connecter à un système de vision, exécuter et utiliser l’adaptateur du système de vision, et gérer les utilisateurs, les niveaux d’accès et les mots de passe.

- Protégé : Les utilisateurs avec un accès Protégé sont en mode restreint : ils n’ont qu’un accès limité aux fonctionnalités. Les utilisateurs avec un accès Protégé ne peuvent pas appuyer sur le bouton Connexion du logiciel pour se connecter à un système de vision. Ils ne peuvent pas non plus exécuter l’adaptateur du système de vision pour modifier un projet.

- Verrouillé : les utilisateurs disposant d’un accès Verrouillé ont le niveau d’accès le plus restreint. Ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton Connexion du logiciel pour se connecter à un système de vision, ni exécuter l’adaptateur du système de vision pour modifier un projet.