# Configuration matérielle du PLC

Configurez le PLC depuis TIA Portal en procédant comme suit :

1. Exécutez TIA Portal et créez un nouveau projet.

2. Ajoutez le PLC S7-1200 au projet. Pour cela, double-cliquez sur Add new device (Ajouter un nouveau périphérique) dans le volet gauche de l’interface utilisateur, puis sélectionnez le type de PLC approprié, comme indiqué ci-dessous.

3. Double-cliquez sur Devices & networks (Équipements et réseaux) dans le volet de gauche, sélectionnez Network view (Vue réseau) en haut, puis cliquez sur le symbole PLC CPU. Sélectionnez General (Général) en bas et cliquez sur PROFINET interface. Définissez l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle du processeur, comme indiqué ci-dessous.