# CombineOutputBuffers

Permet à l’utilisateur de configurer les sorties de plusieurs fonctions FormatOutputBuffer vers une seule structure de données Buffer qui est transmise dans un seul paquet de communication.

## CombineOutputBuffers – entrées

Paramètre | Description
Format Cell 1, Format Cell 2, ..., Format Cell N | Détermine une référence à une structure de données Buffer créée par une fonction FormatOutputBuffer.

## CombineOutputBuffers – Sorties

Renvoie | Une structure de données Buffer contenant les données formatées, ou #ERR : si l’un des paramètres d’entrée est non valide, si la taille des fonctions FormatOutputBuffer combinées est supérieure à 4000 octets.