# Vision Data Access functions Heure/Horloge

Fonction | Description
--- | ---

Utilisation de GetAllTime :

1. Insérez GetAllTime(A0) dans une cellule.

2. Déclenchez le système de vision In-Sight.

   Remarque : La fonction GetAllTime calcule la durée en fonction de la dernière acquisition d’image. La valeur renvoyée par la fonction peut être élevée au début. Assurez-vous de déclencher le système de vision pour obtenir une valeur correcte.
3. La durée est renvoyée à la cellule.

Remarque :

- Cet argument doit faire référence à la cellule A0, la cellule contenant la structure de données Image renvoyée par la fonction InputPointCloud.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction dans une formule. Par exemple, si vous entrez "GetAllTime(A0)+10" dans une cellule, #ERR est renvoyé. Pour l’utiliser dans une formule, créez une cellule distincte uniquement pour GetAllTime(A0) et utilisez une référence de cellule à celle-ci dans la formule. Par exemple, vous pouvez configurer la feuille de calcul comme suit :
  - B2 = GetAllTime(A0)
  - B3 = B2+10