# TransEdgesToWorld

Applique une transformation de coordonnées à une structure de données Edge. La fonction calcule la position et l’orientation des transitions en accord avec le système de coordonnées réelles spécifié.

Remarque : La sortie d’un outil de vision, lorsqu’il s’agit d’un rapport en coordonnées réelles, ne peut pas être utilisée comme une entrée de repère ou de région d’un autre outil de vision.

## TransEdgesToWorld – Entrées

Paramètre | Description
Calib | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Calib valide.
Bords | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Edges valide.
Nombre à convertir | Détermine le nombre de transitions de la structure de données Edges d’origine à convertir en coordonnées réelles. (0 à 2591 ; par défaut = 3)

## TransEdgesToWorld – Sorties

Renvoie | Une structure de données Edges traduite en coordonnées réelles, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction est insérée dans une cellule pour la première fois.

## TransEdgesToWorld Vision Data Access functions

Les Vision Data Access functions Edges insérées automatiquement dans la feuille de calcul sont similaires à celles utilisées pour trier et apparier des structures de données SortEdges et PairEdges.