# TransWorldToPixel

Convertit un point de coordonnées réelles en coordonnées de pixels.

## TransWorldToPixel – entrées

Paramètre | Description
Image | Entrez une cellule contenant une structure Image. Valeur par défaut = $A$0.
Calib | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Calib valide.
Point | Détermine les coordonnées du point.
X | Abscisse réelle.
Y | Ordonnée réelle.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques TransWorldToPixel superposés à l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Le point d’entrée n’est pas affiché, sauf si la cellule contenant la fonction TransWorldToPixel est en surbrillance dans le tableur.
1 = graphiques de résultats uniquement | Le point d’entrée est toujours affiché.

## TransWorldToPixel – Sorties

Renvoie | Une structure de données ou Point contenant le point transformé, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction est insérée dans une cellule pour la première fois à l’aide des Vision Data Access functions Structures suivantes :
Label | Fonction | Description
--- | --- | ---
X | GetX(Point) | Abscisse du point transformé.
Y | GetY(Point) | Ordonnée du point transformé.