# Boîte de dialogue Mise au point automatique

La boîte de dialogue Mise au point automatique est utilisée en association avec la fonction OCRMax pour configurer les paramètres de segmentation de la fonction et créer une base de données de polices. Les enregistrements de mise au point automatique générés permettent alors de concevoir un modèle de mise au point automatique. Un enregistrement de mise au point automatique comporte une image, la chaîne d’apprentissage et l’emplacement vérifié par l’utilisateur des caractères de l’image. Le modèle de mise au point automatique comporte un ou plusieurs enregistrements de mise au point automatique, ainsi que les paramètres de segmentation optimale de toutes les images des enregistrements de mise au point automatique.

Remarque :

- Lors de l’apprentissage d’une base de données utilisée pour la police et de l’utilisation de la boîte de dialogue Mise au point automatique pour segmenter les caractères, Cognex recommande de commencer le processus avec des images qui représentent au mieux l’aspect que les caractères devraient avoir (utilisez d’abord vos meilleures images), en travaillant des meilleures images vers les plus mauvaises. Veillez également à inclure des images représentant toutes les variations susceptibles d’être rencontrées pendant l’exécution. Ainsi l’algorithme de mise au point automatique de la fonction OCRMax s’avèrera plus efficace.
- L’algorithme de mise au point automatique ne peut pas traiter les textes avec un angle supérieur à +/- 5 degrés dans la région d’intérêt. Dans ce cas de figure, assurez-vous que la région d’intérêt (ROI) est dotée d’un repère permettant un alignement avec le texte dans la gamme d’écart angulaire, ou définissez le paramètre Gamme d’écart angulaire, dans l’onglet Segmentation de la fonction OCRMax, sur une valeur supérieure à 5 pour que l’algorithme de mise au point automatique utilise la valeur dans ses calculs.
- L’algorithme de mise au point automatique ne fonctionne pas lorsque des caractères se chevauchent. Effectuez une segmentation manuelle pour segmenter et classer les caractères qui se chevauchent.

## Présentation

Lorsque la boîte de dialogue Mise au point automatique est ouverte, chaque image est analysée pour s’assurer que les caractères sont correctement segmentés et classés. Si les caractères ne sont pas correctement segmentés, l’algorithme de mise au point automatique de la fonction OCRMax calcule les paramètres optimaux de segmentation pour l’image actuelle (l’enregistrement de mise au point automatique), ainsi que pour les images déjà utilisées pour un apprentissage (le modèle de mise au point automatique). Au fur et à mesure que des images sont utilisées pour l’apprentissage, l’algorithme de mise au point automatique de la fonction OCRMax devient plus fiable et plus précis. Une fois les résultats obtenus satisfaisants, la boîte de dialogue Mise au point automatique est fermée. Les nouveaux paramètres de segmentation sont appliqués et la base de données de polices est mise à jour avec les caractères appris.

La boîte de dialogue Mise au point automatique présente deux avantages majeurs par rapport à la mise au point manuelle des paramètres de segmentation :

1. Un seul cycle est nécessaire, au lieu de deux : une fois pour mettre au point les paramètres de segmentation, et le second pour l’apprentissage.
2. La précision de lecture doit être meilleure car les caractères sont entraînés automatiquement avec les paramètres de segmentation obtenus pendant le processus de mise au point.