# 设置字符串

将单元格中包含的编辑框控件设置为指定的字符串。编辑框必须是 EditString 类型。

注意： 当使用大于 EditString 限制的字符串发送“设置字符串”命令时，该命令返回 1，表示发送成功，但不更新单元格。特定于单元格的限制对于本机模式命令没有限制作用，例如最小值、最大值、值或字符串限制。

## 设置字符串 输入

语法：SS[TagName][Space][Text]

## 设置字符串 输出

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-1 | 标记名称无效。
-2 | 输入字符串的长度超过了 EditString 函数中指定的最大字符串长度，或者单元格没有包含 EditString 函数。
-3 | 无法设置只读标记。
-4 | 错误的参数类型。
-6 | 用户没有执行该命令的完全权限。

## 设置字符串 示例

1. 假设单元格 B2 填充如下：

   B2 = EditString(20)

   单元格 B2 以名称 Math_1_A1 发布。

   EditString 控件当前包含文本 Before SS。Easy Builder 如下所示：

2. 要使用“设置字符串本地模式”命令将该文本更改为 After SS，请如以下 telnet 客户端窗口所示发出命令 SSMath_1_A1 After SS：

   In-Sight 传感器以 1 响应，表示命令已成功执行。EditString 控件已成功从 Before SS 更改为 After SS：