# OPC 标记

OPC 标记是一个符号名称，可应用于受支持的 In-Sight 视觉系统 的电子表格单元格。该标记对 OPC UA 客户端可见，因此它们可以访问In-Sight Easy Builder单元格数据。在In-SightOPC UA 实施的上下文中，存在两种类型的 OPC 标记：作业标记和系统标记。

注意： 您最多可以创建 250 个 OPC 标记。
注意： OPC/UA 不支持“触发工业以太网”来触发 视觉系统。确保在使用 TriggerManualAcquisition 方法通过 OPC/UA 触发时使用软件触发。

OPC 标记可以表示以下数据类型：

- 布尔型：用于表示仅包含布尔值的标记。
- 浮点：用于表示仅包含浮点值的标记。
- 整数:用于表示仅包含整数值的标记。

- 文本字符串：用于表示仅包含文本字符串值的标签。

  注意：
  - 文本字符串最多支持 256 个字符。
  - 文本字符串以文本的 Unicode 表示形式发送到 OPC 客户端。

OPC 标记的访问级别可以是读取。OPC UA 客户端从 In-Sight 作业文件读取数据或将数据写入到 In-Sight 作业文件的能力取决于 OPC 标签访问级别。读取访问级别意味着您只能从 OPC UA 客户端检索标记的值。