# 区域

创建固定的区域结构。

## 区域 输入

参数 | 说明
图像 | 此参数必须引用包含有效图像数据结构的电子表格单元格。默认情况下，引用的单元格是 $A$0，其中包含由返回的图像数据结构。
固定 | 指定定义区域所用的图像坐标系。
行 | 行偏移。
列 | 列偏移。
Theta | 方向。
区域 | 指定位置、大小、旋转和曲率。区域始终在固定的坐标系中定义。
X | 在固定坐标中，偏移原点的 x 值。
Y | 在固定坐标中，偏移原点的 y 值。
高 | 沿着区域的 x 轴的维度。
宽 | 沿着区域的 y 轴的维度。
角度 | 在固定坐标上的方向。
曲线 | 在区域 x 轴和相对的边缘界线之间的角度偏差。
显示 | 指定图像上区域重叠图形的显示模式。
0 = 隐藏所有（默认） | 区域结构图形将被隐藏，除非在电子表格中突出显示包含 Region 函数的单元格。
2 = 仅输入图形 | 区域结构图将始终显示。

注意： 固定和区域参数必须在图像的范围内定义；否则，该函数将返回#ERR。

## 区域 输出

返回 | 区域数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。
结果 | 当区域最初插入到单元格中时，以下结构 视觉数据访问函数自动插入到电子表格中以创建结果表：
标签 | 函数 | 说明
X | GetX(区域) | 区域原点的 x 坐标，以图像坐标表示。
Y | GetY(区域) | 区域原点的 y 坐标，以图像坐标表示。
高度 | GetHeight(区域) | 高度值。
宽度 | GetWidth(区域) | 宽度值。
角度 | GetAngle(区域) | 图像坐标中的方向。
曲线 | GetCurve(区域) | 在区域 x 轴和相对的边缘界线之间的角度偏差。