# 测量距离

测量距离工具用于测量两个特征之间的距离（以像素为单位）。您可以使用测量距离工具来测量两个边缘之间的距离、两个圆的同心度或圆心与边缘之间的距离。

要将测量距离工具添加到您的作业：

1. 打开“检查”工具选择板，展开测量工具组，然后选择测量距离工具。

2. 在对话框中，选择要测量其距离的两个输入特征。该工具会根据您的图像和已添加的工具自动查找可能的测量目标，并在采集显示屏幕上以浅蓝色突出显示它们。单击一个突出显示项来将其选为输入特征。

   选择两个输入特征后，该工具会根据特征的形状自动为每个特征添加查找边缘或查找圆工具，然后根据找到的特征创建测量距离工具。

要调整范围限制：

切换正常/反向切换按钮来更改生成工具结果的方式。如果设置为正常，当距离值介于定义的最小值和最大值之间时，该工具会生成通过结果。如果设置为反向，当距离值超出定义的最小值和最大值时，该工具会生成通过结果。

要调整有效范围，可以使用滑块更改距离值的最小值和最大值，也可以在滑块下方的框中输入数值。

单击设置最小值/最大值来使用自动计算的距离最小值和最大值。当您添加工具或单击“设置最小值/最大值”按钮时，自动计算的最小值和最大值低于和高于当前距离值 5%。