# 获取文件列表

返回 In-Sight 视觉系统内存中存储的文件数量以及每个文件的名称。

注意：

- 如果在视觉系统上启用了 RAM 磁盘文件夹，则“RAMDisk”文件夹名称将包含在“获取文件列表”输出中。
- 使用“获取文件列表本机模式”命令无法从 RAM 磁盘文件夹获取文件列表。为了获取 RAM Disk 文件夹的文件列表，可使用 FTP 协议 来代替此命令。请注意，不支持 CD（更改目录）FTP 命令。

## 获取文件列表输入

语法：获取文件列表

## 获取文件列表输出

一个状态码，后跟存储在内存中的文件数以及每个文件的名称。状态码信息：

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-1 | 输入无效或长度超过 15 个字节。
-2 | 无法执行该命令。

## 获取文件列表示例

要获取在 In-Sight 视觉系统上存储的文件的计数和列表，请发出以下命令：获取文件列表

视觉系统以状态码 (1) 给出响应，后跟内存中存在的文件数 (13)。最后显示每个文件的单独名称。